*MSX Type : MSX System Version 4.0 (MSXturboR)

*Model Name : FS-A1ST

*Manufacturer : Panasonic (Matsushita) (Made in 1990)

*Cartridge Slot : 2 Slots (Slot No.1 & Slot No.2)

*Disk Drive Units : 3.5inch 2DD (1ea)

*ROM : 4528KB

 1)MSX BIOS & BASIC Version 4.0 (Slot No.0-0 : 0000-7FFF)
   Filename : fs-a1st_basic-biostr.rom
   Filesize : 0x00008000
   XOR : 9a
   SUM : 003b3314
   CRC32 : 77b94ae0
   MD5 : 2b0ccbf1c380b56f8a11eb8931116d6b
 2)MSX Extended BASIC Version 4.0 (Slot No.3-1 : 0000-3FFF)
   Filename : fs-a1st_msxtrsub.rom
   Filesize : 0x00004000
   XOR : 73
   SUM : 001e4edb
   CRC32 : 2c2c77a4
   MD5 : be78c9e80c250297638b203f512c2327
 3)MSX FM Music BIOS & BASIC (Slot No,0-2 : 4000-7FFF)
   Filename : fs-a1st_fmbasic.rom
   Filesize : 0x00004000
   XOR : 08
   SUM : 001f2278
   CRC32 : fd7dec41
   MD5 : 1a7cc841edb74021dee4a7365d92adcf
 4)MSX Opening ROM (Slot No.0-3 : 4000-7FFF)
   Filename : fs-a1st_msxtropt.rom
   Filesize : 0x00004000
   XOR : c7
   SUM : 0021a841
   CRC32 : c6a4a2a1
   MD5 : 259eb7b1a858a37f44916b26d5fbd902
 5)MSX Disk BASIC Version 1.0/2.01 & MSX-DOS Kernel 2.30 (Slot No.3-2 : 4000-7FFF, MSX-DOS 2.3X 16KB MegaROM Mapper, Banks : 000-003h, FDC Type : Toshiba TC8566AF)
   Filename : fs-a1st_msxdos23.rom
   Filesize : 0x00010000
   XOR : 56
   SUM : 0074221c
   CRC32 : 76b2daa8
   MD5 : 4d161b185605d446aec60ab25d149f05
 6)MSX Standard Kanji BASIC (Slot No.3-1 : 4000-BFFF)
   Filename : fs-a1st_kanjibasic.rom
   Filesize : 0x00008000
   XOR : a7
   SUM : 003ce1ab
   CRC32 : eaf0d125
   MD5 : 6d1d2cd5c44cd0d428c6b30b5f92367a
 7)MSX Standard Kanji Font (JIS 1st & 2nd Class, I/O Address : &HD8-&HDB)
   Filename : fs-a1st_kanjifont.rom
   Filesize : 0x00040000
   XOR : 47
   SUM : 011b298f
   CRC32 : 1f6406fb
   MD5 : acf53887c2d2783dc059a9b442c86b90
 8)A1 Cockpit/Word Processor/MSX-JE (Slot No.3-3 : 0000-FFFF, Panasonic 08KB MegaROM Mapper, Banks : 000-1FFh)
   Filename : fs-a1st_firmware.rom
   Filesize : 0x00400000
   XOR : c5
   SUM : 34ade783
   CRC32 : 139ac99c
   MD5 : dcf6f64dee38e3c2996678deabf0b0fc

*RAM : 400KB

 1)Main : 256KB (Slot No.3-0 : 0000-FFFF, Memory Mapper)
 2)VRAM : 128KB (I/O Address : &H98-&H9F)
 3)SRAM : 16KB (Data Back-Up)

*Disk : 2ea

 1)FS-A1ST System Disk & Utility (1)
   Filename : fs-a1st_disk1.dsk
   Filesize : 0x000b4000
   XOR : 13
   SUM : 030e5115
   CRC32 : 3adac3ad
   MD5 : 0e49e1f0e93fc8a9aa2e662d73152c74
 2)FS-A1ST System Disk & Utility (2)
   Filename : fs-a1st_disk2.dsk
   Filesize : 0x000b4000
   XOR : 24
   SUM : 047ef852
   CRC32 : 70bb0924
   MD5 : 3b8f1c486570e3fff78681b56acb317c
